温环建﹝2021﹞043号

关于温州市江湾机械有限公司年产1000台拉链设备和300吨拉链头建设项目环境影响

报告表审批意见的函

温州市江湾机械有限公司：

你公司的申请报告、由浙江华阳生态环境科技有限公司编制的《温州市江湾机械有限公司年产1000台拉链设备和300吨拉链头建设项目环境影响报告表》(报批稿)收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环评编写单位的结论与建议，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于温州瓯江口产业集聚区文博科技产业园33栋1单元，项目总建筑面积：3597.22m2，项目总投资2000万元，拟建年产1000台拉链设备和300吨拉链头的生产规模。具体建设内容见项目环评报告表。

三、本项目产生的废水为冷却水和生活污水。冷却水循环使用，不得外排；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，至瓯江口新区西片污水处理厂处理达一级A标准后排放。

四、本项目产生的废气为切割粉尘、打磨粉尘、焊接烟尘和压铸烟尘。加强切割车间和打磨车间的管理；焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理后排放；压铸烟尘经集气罩收集后通过布袋除尘处理后引高排放，排气高度不低于15米。项目压铸烟尘颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1及表A.1排放限值；其它废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准。

五、运营期噪声厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类标准。

六、本项目新增固体废弃物主要为边角料、焊渣、烟粉尘、含油废弃包装材料、其他废弃包装材料和生活垃圾。边角料、焊渣和烟粉尘收集后外售处理；含油废弃包装材料收集后须委托有资质的单位处理；其他废弃包装材料和生活垃圾经分类收集后委托环卫部门定期清运。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。

七、经环评测算，本项目不设置大气环境防护距离，其他防护距离请相关部门落实；根据环评，可不开展土壤环境影响评价工作和地下水评价工作。

八、须根据实际情况制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。按要求落实“污水零直排区”创建工作。

九、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，其配套的治理设施须与主体工程同时投入使用。项目建设完成后，须依法依规开展环保“三同时”验收工作，经验收合格后，项目方可正式投入生产。项目的日常环境监督管理工作请温州瓯江口产业集聚区应急管理与生态环境局负责。

十、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十一、根据《中华人民共和国行政复议法》第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

　　 2021年6月11日

|  |
| --- |
| 抄送：温州瓯江口产业集聚区应急管理与生态环境局 |
| 温州市生态环境局 2021年6月11日印发 |